# Uzsākot lietošanu

##

- Pārliecinieties, ka varat darbināt ieslēdzēju, neatlaižot rokturi.

Lai ieslēgtu elektroinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju (8) pa labi stāvoklī „I“.

Lai izslēgtu elektroinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju (8) pa kreisi stāvoklī „O“.

##

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora (10) trīs zaļās LED diodes parāda akumulatora (11) uzlādes pakāpi. Vadoties no drošības apsvērumiem, uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja elektroinstruments atrodas miera stāvoklī.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospiediet taustiņu (9). Tas iespējams arī tad, ja akumulators (11) neatrodas instrumentā.

LED diodes | Uzlādes pakāpe
--- | ---
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | ≥66 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā | ≥33 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā | <33 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā | Rezerve

Ja pēc taustiņa (9) nospiešanas neiedegas neviena no uzlādes pakāpes indikatora mirdzdiodēm, akumulators ir bojāts, un to ir nepieciešams nomainīt.

##

Darbinot elektroinstrumentu paredzētajā veidā, to nevar pārslogot. Pie stipras noslodzes, kā arī gadījumā, ja akumulatora temperatūra atrodas ārpus pieļaujamo vērtību diapazona robežām, elektronisks regulators izslēdz elektroinstrumentu, un tas paliek izslēgtā stāvoklī, līdz temperatūra atgriežas optimālo vērtību diapazona robežās.