# Teknik veriler

Titreşimli zımpara makinesi |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | 3 601 JD0 2..
Anma gerilimi | V= | 18
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 11000
Boştaki titreşim sayısıA) | dev/dak | 22000
Zımpara kağıdı yüzeyi | cm2 | 114,7
Titreşim dairesi çapı | mm | 1,6
Ölçüleri | mm | 199,5 x 113 x 141
Ağırlık | kg | 1,4–2,4
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35
ÇalışmaB) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü GBA 18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.