# Смяна на шкурката

Преди поставяне на нов лист шкурка почистете шлифоващата плоча (3), напр. с четка.

За осигуряване на оптимална степен на прахо‌улавяне внимавайте отворите на шкурката да съвпаднат с отворите на шлифоващата плоча.

## Шкурки без залепващо прихващане (вж. фиг. B–D)

❶ | Освободете двата лоста (4) от блокировката и ги завъртете надолу.
❷ | Вкарайте листа шкурка (6) под задната застопоряваща скоба (2). При това обърнете внимание листът шкурка (6) да не е твърде къс и да бъде захванат добре. Върнете лоста (4) обратно в изходна позиция и го блокирайте.
❸ | Обтегнете шкурката плътно около шлифоващата плоча (3). Захванете предната част на шкурката в предната застопоряваща скоба (7). При това обърнете внимание листът шкурка (6) да не е твърде къс и да бъде захванат добре. Върнете лоста (4) обратно в изходна позиция и го блокирайте.

Ако шкурката е напр. от рулон и няма отвори за прахоулавяне, можете я перфорирате с помощта на инструмента (17). За целта притиснете електроинструмента с монтирана шкурка към инструмента за пробиване на отвори (вижте фигура F).

За демонтиране на шкурката (6) освободете двете скоби (4) и издърпайте шкурката от шлифоващата плоча.

## Избор на шкурка

В зависимост от обработвания материал и желаната степен на отнемане са налични различни шкурки:

| Зърнестост
--- | ---
За обработване на всички видове дървесен материал | 40 – 180
За грубо шлифоване, напр. на грапави, нерендосани греди и дъски | ниска | 40
За равнинно шлифоване и изравняване на малки неравности | средно | 80, 120
За окончателно и фино шлифоване на твърди дървесни материали | висока | 180
За обработване на лакови покрития и бои, респ. основи, напр. кит | 40 – 180
За премахване на бои | ниска | 40
За премахване на основи | средно | 80, 120
За окончателно шлифоване на грунд преди боядисване | висока | 180

За окончателна обработка, респ. полиране особено на метали и каменни материали използвайте кече/филц за полиране.

В зависимост от желаното качество на повърхността можете да използвате различен тип кече/филц за полиране.