# Dados técnicos

Lixadeira orbital |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Número de produto |  | 3 601 JD0 2..
Tensão nominal | V= | 18
N.º de rotações em vazioA) | r.p.m. | 11000
Número de oscilações em vazioA) | o.p.m. | 22000
Superfície da folha de lixar | cm2 | 114,7
Diâmetro do círculo de oscilação | mm | 1,6
Dimensões | mm | 199,5 x 113 x 141
Peso | kg | 1,4–2,4
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.