# Výměna brusného papíru

Před nasazením nového brusného papíru odstraňte z brusné desky (3) nečistoty a prach, např. štětcem.

Pro zabezpečení optimálního odsávání prachu dbejte na to, aby se otvory v brusném papíru kryly s otvory v brusné desce.

## Brusné papíry bez suchého zipu (viz obrázky B–D)

❶ | Uvolněte upevňovací třmen (4) z aretace a sklopte ho dolů.
❷ | Zasuňte brusný papír (6) pod zadní upínací lištu (2). Dbejte na to, aby brusný papír (6) nebyl příliš krátký a byl správně upevněný. Upevňovací třmen (4) vraťte zpět do výchozí polohy a zajistěte ho v ní.
❸ | Brusný papír napněte okolo brusné desky (3). Přední část brusného papíru upněte pod přední upínací lištou (7). Dbejte na to, aby brusný papír (6) nebyl příliš krátký a byl správně upevněný. Upevňovací třmen (4) vraťte zpět do výchozí polohy a zajistěte ho v ní.

Do neděrovaných brusných papírů, např. v rolích nebo metráže, můžete pro odsávání prachu udělat otvory děrovacím nástrojem (17). Elektronářadí s namontovaným brusným papírem přitlačte na děrovací nástroj (viz obrázek F).

Pro sejmutí brusného papíru (6) povolte oba upínací třmeny (4) a brusný papír vytáhněte z držáku.

## Volba brusného papíru

Podle broušeného materiálu a požadovaného úběru povrchu jsou k dispozici různé brusné papíry:

| Zrnitost
--- | ---
Pro broušení veškerých dřevěných materiálů | 40–180
Pro hrubé broušení, např. drsných, neohoblovaných trámů a prken | hrubá | 40
Pro rovinné broušení a vyrovnání drobných nerovností | střední | 80, 120
Pro finální a jemné broušení tvrdého dřeva | jemná | 180
Pro broušení barevných a lakovaných vrstev, resp. základních nátěrů, jako jsou plniče a tmely | 40–180
Pro obroušení barvy | hrubá | 40
Pro broušení podkladových barev | střední | 80, 120
Pro finální broušení základních nátěrů před lakováním | jemná | 180

Pro přebroušení, resp. leštění, zejména kovu a kamene, použijte rouno či lešticí plsť.

Podle požadované kvality povrchu jsou k dispozici různé druhy rouna, resp. lešticí plsti.