# Жинау

- Электр құралында кез келген жұмыс өткізбес бұрын (мысалы, техникалық қызмет көрсету, құралды алмастыру және т.б.) аккумуляторды электр құралынан шығарып алыңыз. Ажыратқышты кездейсоқ басқан жағдайда, жарақат алу қаупі туындайды.

Аккумуляторды зарядтау
Тіреуіш тақтаны орнату (A суретін қараңыз)
Ажарлағыш пластинаны алмастыру (XX суретін қараңыз)
Тегістеу дискін алмастыру
Шаңды және жоңқаларды сору