# Τεχνικά στοιχεία

Παλμικό τριβείο |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | 3 601 JD0 2..
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 11.000
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίοA) | min–1 | 22.000
Επιφάνεια φύλλου λείανσης | cm2 | 114,7
Διάμετρος κύκλου παλινδρόμησης | mm | 1,6
Διαστάσεις | mm | 199,5 x 113 x 141
Βάρος | kg | 1,4–2,4
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.