# Технические данные

Виброшлифмашина |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Товарный номер |  | 3 601 JD0 2..
Номинальное напряжение | В= | 18
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 11000
Число колебаний на холостом ходуA) | колебаний/мин | 22000
Площадь шлифовального листа | см2 | 114,7
Диаметр колебательного контура | мм | 1,6
Размеры | мм | 199,5 x 113 x 141
Вес | кг | 1,4–2,4
Рекомендуемая температура окружающей среды во время зарядки | °C | 0 ... +35
Допустимая температура окружающей среды во время эксплуатации B) и во время хранения | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.