# Uvedenie do prevádzky

##

- Zaistite, aby ste mohli ovládať vypínač bez toho, že by ste pustili rukoväť.

Na zapnutie elektrického náradia preklopte vypínač (8) doprava do polohy „I“.

Na vypnutie elektrického náradia preklopte vypínač (8) doľava do polohy „O“.

##

Tri zelené LED indikácie stavu nabitia akumulátora (10) zobrazujú stav nabitia akumulátora (11). Z bezpečnostných dôvodov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je elektrické náradie zastavené.

Stlačte tlačidlo (9), aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor (11) vybratý.

LED | Kapacita
--- | ---
Neprerušované svetlo 3x zelená | ≥66 %
Neprerušované svetlo 2x zelená | ≥33 %
Neprerušované svetlo 1x zelená | <33 %
Blikanie 1x zelená | Rezerva

Ak po stlačení tlačidla (9) nesvieti žiadna LED, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

##

Pri používaní v súlade s určením nemôže dôjsť k preťaženiu náradia. Pri príliš veľkom zaťažení alebo prekročení prípustnej teploty akumulátora elektronika vypne elektrické náradie, kým nebude opäť v rozmedzí optimálnej prevádzkovej teploty.