# Charge de l’accu

- N’utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques. Ils sont les seuls à être adaptés à l’accu Lithium-Ion de votre outil électroportatif.

Remarque : L’accu est fourni partiellement chargé. Pour obtenir les performances maximales, chargez l’accu jusqu’à sa pleine capacité avant la première utilisation.

L’accu Lithium-Ion peut être rechargé à tout moment, sans risquer de réduire sa durée de vie. Le fait d’interrompre le processus de charge n’endommage pas l’accu.

L’accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par « Electronic Cell Protection (ECP) » (l’électronique de protection des cellules). Lorsque l’accu est déchargé, l’outil électroportatif s’arrête grâce à un dispositif d’arrêt de protection : l’accessoire de travail ne tourne plus.

- Après l’arrêt automatique de l’outil électroportatif, n’appuyez plus sur ‌l’interrupteur Marche/Arrêt. L’accu pourrait être endommagé.

Pour retirer l’accu (11), appuyez sur la touche de déverrouillage (12) et dégagez l’accu de l’outil électroportatif par le côté. Ne forcez pas.

Respectez les indications concernant l’élimination.