# Uvedení do provozu

##

- Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste pustili rukojeť.

Pro zapnutí elektronářadí stiskněte vypínač (8) doprava do polohy „I“.

Pro vypnutí elektronářadí stiskněte vypínač (8) doleva do polohy „O“.

##

Tři zelené LED ukazatele stavu nabití akumulátoru (10) indikují stav nabití akumulátoru (11). Z bezpečnostních důvodů je zjištění stavu nabití možné pouze při vypnutém elektronářadí.

Pro zobrazení stavu nabití stiskněte tlačítko (9). Je to možné také při vyjmutém akumulátoru (11).

LED | Kapacita
--- | ---
Trvale svítí tři zelené | ≥66 %
Trvale svítí dvě zelené | ≥33 %
Trvale svítí jedna zelená | <33 %
Bliká jedna zelená | rezerva

Pokud po stisknutí tlačítka (9) nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

##

Pokud se nářadí používá v souladu s určeným účelem, nemůže dojít k jeho přetížení. Při příliš velkém zatížení nebo překročení přípustné teploty akumulátoru elektronika vypne elektronářadí, dokud nebude opět v rozmezí optimální provozní teploty.