# تعویض کاغذ سنباده

قبل از قرار دادن یک صفحه ساب جدید، آلودگی و گرد وغبار را از صفحه سنباده (3) توسط سک برس بزدایید.

برای انجام مکش بهینه، دقت کنید که شیارهای واقع بر کاغذ سنباده با سوراخ‌های روی صفحه سنباده مطابق باشند.

## کاغذهای سنباده بدون چسبندگی (رجوع کنید به تصاویر B–D)

❶ | هر دو گیره (4) را از قفل باز کنید و آنها را به پایین بکشید.
❷ | صفحه سنباده (6) را زیر گیره ی عقبی (2) برانید. دقت کنید که صفحه سنباده (6) زیاد کوتاه نباشد و درست محکم شود. گیره (4) را به حالت اولیه برگردانید و در همان جا قفل کنید.
❸ | کاغد سنباده را کشیده دور صفحه سنباده (3) قرار دهید. قسمت جلویی صفحه سنباده را زیر گیره ی جلویی (7) محکم کنید. دقت کنید که صفحه سنباده (6) زیاد کوتاه نباشد و درست محکم شود. گیره (4) را به حالت اولیه برگردانید و در همان جا قفل کنید.

صفحه سنباده های بدون سوراخ، مانند سنباده های متری یا نواری را می توان با ابزار سوراخ‌زن (17) سوراخ کرد. بدین منظور ابزار برقی را همراه با صفحه سنباده روی ابزار سوراخ کننده فشار دهید (رجوع کنید به تصویر F).

جهت برداشتن صفحه سنباده (6) هر دو گیره نگهدارنده (4) را باز کنید و کاغد سنباده را از نگهدارنده بیرون آورید.

## انتخاب کاغذ سنباده

متناسب با جنس قطعه کار و مقداری که باید از قطعه کار تراشیده شود، کاغذ های سنباده مختلفی عرضه میشود:

| ضخامت
--- | ---
جهت کار روی انواع چوب | 40 – 180
برای سایش اولیه، مانند تیر و تخته‌های رنده نشده | تقریبی | 40
برای سایش‌کاری کلی و صاف کردن ناهموراری‌های کوچک | متوسط | 80, 120
برای سنباده زدن نهائی و ظریف چوب های سخت | دقیق | 180
برای کار روی سطح های دارای رنگ و لاک و یا سایش زیرکاری مانند مواد پرکننده و سطوح ملات و بتونه کاری شده | 40 – 180
برای سنباده کاری رنگ | تقریبی | 40
برای سنباده کاری رنگ اولیه (ته رنگ) | متوسط | 80, 120
برای سنباده کاری نهائی زیر کار قبل از رنگ زدن نهائی | دقیق | 180

جهت تمیز کاری یا پولیش کاری بخصوص روی فلز و سنگ از نمد/منسوجات بی بافت استفاده کنید.

بر حسب سطح قطعه کار مورد نظر بایستی نمد یا منسوجات بی بافت مختلف را بکار برد.