# البيانات الفنية

جلاخة متأرجحة |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JD0 2..‎
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18
عدد اللفات اللاحمليA) | لفة/دقيقة | 11000
عدد التأرجح اللاحمليA) | min-1 | 22000
سطح قرص التجليخ | سم2 | 114,7
قطر الدائرة التأرجحية | مم | ‎1,6
الأبعاد | مم | 199,5 ‏x ‏113 x‏ 141‏
الوزن | كجم | 1,4–2,4‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيلB) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 4.0Ah

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.