# Műszaki adatok

Rezgőcsiszoló |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Cikkszám |  | 3 601 JD0 2..
Névleges feszültség | V= | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 11000
Üresjárati rezgésszámA) | perc-1 | 22000
Csiszolólap felület | cm2 | 114,7
Rezgéskör átmérője | mm | 1,6
Méretek | mm | 199,5 x 113 x 141
Súly | kg | 1,4–2,4
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés soránB) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 4.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.