# Montarea

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Încărcarea acumulatorului
Montarea plăcii de bază (consultaţi imaginea A)
Înlocuirea plăcii de şlefuire (consultă imaginea XX)
Schimbarea foii abrazive
Aspirarea prafului/aşchiilor