# Технички податоци

Вибрациона брусилка |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Број на дел |  | 3 601 JD0 2..
Номинален напон | V= | 18
Број на вртежи во празен одA) | min–1 | 11000
Број на осцилации во празен одA) | min–1 | 22000
Површина на брусното сечило | cm2 | 114,7
Дијаметар на осцилаторниот круг | mm | 1,6
Димензии | mm | 199,5 x 113 x 141
Тежина | kg | 1,4–2,4
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеB) и при складирање | °C | –20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V...
препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија GBA 18V 4.0Ah.

B)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.