# Mise en marche

##

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, basculez l’interrupteur Marche/Arrêt (8) vers la droite dans la position « I ».

Pour arrêter l’outil électroportatif, basculez l’interrupteur Marche/Arrêt (8) vers la gauche dans la position « O ».

##

Les trois LED vertes de l’indicateur d’état de charge (10) indiquent le niveau de charge de l’accu (11). Pour des raisons de sécurité, il n’est possible d’afficher l’état de charge que quand l’outil électroportatif est à l’arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, actionnez la touche (9). L’affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l’accu (11).

LED | Capacité
--- | ---
3 LED allumées en vert | ≥66 %
2 LED allumées en vert | ≥33 %
1 LED allumée en vert | <33 %
Clignotement en vert d’1 LED | Réserve

Si aucune LED ne s’allume après avoir appuyé sur la touche (9), l’accu est défectueux et doit être remplacé.

##

Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de l’outil ou de dépassement de la température admissible de l’accu, l’électronique arrête l’outil électroportatif jusqu’à ce qu’il ait suffisamment refroidi.