# Puesta en marcha

##

- Asegúrese de que puede operar el interruptor de conexión/desconexión sin soltar el mango.

Para conectar la herramienta eléctrica, incline el conector/desconector (8) hacia la derecha a la posición "I".

Para desconectar la herramienta eléctrica, incline el conector/desconector (8) hacia la izquierda a la posición "O".

##

Los tres LED verdes del indicador del estado de carga del acumulador (10) indican el estado de carga del acumulador (11). Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es sólo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla (9) para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador (11) desmontado.

LEDs | Capacidad
--- | ---
Luz permanente 3× verde | ≥66 %
Luz permanente 2× verde | ≥33 %
Luz permanente 1× verde | <33 %
Luz intermitente 1× verde | Reserva

Si tras presionar la tecla (9) no se enciende ningún LED, está defectuoso el acumulador y debe sustituirse.

##

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si se realiza un uso apropiado y conforme a lo descrito. Si se carga en exceso la herramienta o la temperatura del acumulador se sale del margen permitido, el sistema electrónico desconecta la herramienta eléctrica, hasta que ésta se encuentre de nuevo en el margen óptimo de temperatura de servicio.