# Schleifblatt wechseln

Entfernen Sie vor dem Aufsetzen eines neuen Schleifblattes Schmutz und Staub von der Schleifplatte (3), z. B. mit einem Pinsel.

Achten Sie zur Gewährleistung einer optimalen Staubabsaugung darauf, dass die Ausstanzungen im Schleifblatt mit den Bohrungen an der Schleifplatte übereinstimmen.

## Schleifblätter ohne Kletthaftung (siehe Bilder B–D)

❶ | Lösen Sie beide Klemmbügel (4) aus der Arretierung und schwenken Sie sie nach unten.
❷ | Führen Sie das Schleifblatt (6) unter der hinteren Klemmleiste (2) ein. Achten Sie darauf, dass das Schleifblatt (6) nicht zu kurz ist und korrekt festgeklemmt wird. Schwenken Sie den Klemmbügel (4) zurück in die Ausgangsposition und verriegeln Sie ihn dort.
❸ | Legen Sie das Schleifpapier straff um die Schleifplatte (3). Klemmen Sie den vorderen Teil des Schleifblatts unter der vorderen Klemmleiste (7) fest. Achten Sie darauf, dass das Schleifblatt (6) nicht zu kurz ist und korrekt festgeklemmt wird. Schwenken Sie den Klemmbügel (4) zurück in die Ausgangsposition und verriegeln Sie ihn dort.

Ungelochte Schleifblätter, z. B. von Rollen- bzw. Meterware, können Sie für die Staubabsaugung mit dem Lochwerkzeug (17) lochen. Drücken Sie dazu das Elektrowerkzeug mit montiertem Schleifblatt auf das Lochwerkzeug (siehe Bild F).

Zum Abnehmen des Schleifblattes (6) lösen Sie beide Klemmbügel (4) und ziehen das Schleifblatt aus seiner Halterung heraus.

## Wahl des Schleifblattes

Entsprechend dem zu bearbeitenden Material und dem gewünschten Abtrag der Oberfläche sind unterschiedliche Schleifblätter verfügbar:

| Körnung
--- | ---
Zur Bearbeitung sämtlicher Holzwerkstoffe | 40 – 180
Zum Vorschleifen, z.B. von rauen, ungehobelten Balken und Brettern | grob | 40
Zum Planschleifen und zum Ebnen kleinerer Unebenheiten | mittel | 80, 120
Zum Fertig- und Feinschleifen harter Hölzer | fein | 180
Zur Bearbeitung von Farb-/Lackschichten bzw. Grundierungen wie Füller und Spachtel | 40 – 180
Zum Abschleifen von Farbe | grob | 40
Zum Schleifen von Vorstreichfarbe | mittel | 80, 120
Zum Endschliff von Grundierungen vor der Lackierung | fein | 180

Zum Nachbearbeiten bzw. Polieren, insbesondere von Metall und Stein, verwenden Sie Vlies/Polierfilz.

Je nach gewünschter Oberflächengüte des Werkstücks sind verschiedene Vliesarten bzw. Polierfilze zu verwenden.