# Montaje

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Carga del acumulador
Montaje de la placa base (ver figura A)
Cambio de la placa lijadora (ver figura XX)
Cambio de la hoja lijadora
Aspiración de polvo y virutas