# Uporaba

##

- Prepričajte se, da lahko stikalo za vklop/izklop uporabljate, ne da bi izpustili ročaj.

Za vklop električnega orodja stikalo za vklop/izklop (8) nagnite v desno, v položaj „I“.

Za izklop električnega orodja stikalo za vklop/izklop (8) nagnite v levo, v položaj „O“.

##

Tri zelene LED-diode na prikazu stanja napolnjenosti akumulatorske baterije (10) prikazujejo stanje napolnjenosti akumulatorske baterije (11). Iz varnostnih razlogov je priklic stanja napolnjenosti možen samo, ko električno orodje miruje.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko (9). To je možno tudi v primeru, da je akumulatorska baterija (11) odstranjena.

LED-lučke | Napolnjenost
--- | ---
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | ≥66 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | ≥33 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | <33 %
1 zelena LED-dioda utripa | le še rezerva

Če po pritisku na tipko (9) LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

##

Električnega orodja pri uporabi v skladu z namembnostjo ni mogoče preobremeniti. Ob preobremenitvi ali prekoračitvi dovoljene temperature akumulatorske baterije, elektronika izklopi električno orodje, dokler ni znova doseženo območje optimalne delovne temperature.