# Ibrugtagning

##

- Kontrollér, at du kan trykke på tænd/sluk-knappen uden at slippe håndtaget.

For at tænde elværktøjet skal du vippe tænd/sluk-kontakten (8) mod højre i position "I".

For at slukke elværktøjet skal du vippe tænd/sluk-kontakten (8) mod venstre i position "O".

##

De tre grønne lysdioder på akkue-ladestandsindikatoren (10) viser akkuens (11) ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladetilstanden, når el-værktøjet er standset.

Tryk på tasten (9) for at få vist ladetilstanden. Dette er også muligt, når akkuen (11) er taget af.

Lysdioder | Kapacitet
--- | ---
Konstant lys 3× grøn | ≥66 %
Konstant lys 2× grøn | ≥33 %
Konstant lys 1× grøn | <33 %
Blinklys 1× grøn | Reserve

Hvis ingen lysdioder lyser efter tryk på tasten (9), er akkuen defekt og skal udskiftes.

##

Ved korrekt brug kan el-værktøjet ikke blive overbelastet. Ved for kraftig belastning eller overskridning af den tilladte batteri-temperatur afbryder el-værktøjets elektronik, indtil værktøjet igen befinder sig i det optimal driftstemperaturområde.