# Seadme osad

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Komplektne tolmukarp (mikrofilter-süsteem)
(2) | Tagumine klemmliist
(3) | Lihvtald
(4) | Klemmlook (2 x)
(5) | Ruudukujuline põhiplaat
(6) | LihvpaberA)
(7) | Eesmine klemmliist
(8) | Sisse-/väljalüliti
(9) | Laetusseisundi näidu nupp A)
(10) | Aku laetusseisundi näitA)
(11) | AkuA)
(12) | Aku lukustuse vabastamisnupp
(13) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(14) | Põhiplaadi kruvid (4x)
(15) | Väljapuhumisotsak
(16) | Filterelement (mikrofilter-süsteem) A)
(17) | Perforaator A)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.