# Punerea în funcţiune

##

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru pornirea sculei electrice, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (8) spre dreapta, în poziţia „I”.

Pentru oprirea sculei electrice, apăsaţi comutatorul de pornire/oprire (8) spre stânga, în poziţia „O”.

##

Cele trei LED-uri verzi ale indicatorului nivelului de încărcare a acumulatorului (10) indică nivelul de încărcare a acumulatorului (11). Din considerente legate de siguranţă, verificarea nivelului de încărcare este posibilă numai când scula electrică este oprită.

Pentru indicarea stării de încărcare, apăsaţi tasta (9). Acest lucru este posibil şi când acumulatorul este scos din scula electrică (11).

LED-uri | Capacitate
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | ≥66 %
Aprindere continuă de 2 ori în verde | ≥33 %
Aprindere continuă o dată în verde | <33 %
Aprindere intermitentă o dată în verde | Rezervă

Dacă, după apăsarea tastei (9), nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect şi trebuie înlocuit.

##

Dacă este folosită conform destinaţiei, scula electrică nu poate fi suprasolicitată. În caz de solicitare prea puternică sau de depăşire a temperaturii admise a acumulatorului, modulul electronic deconectează scula electrică, până când aceasta revine în domeniul optim al temperaturilor de lucru.