# Paruošimas naudoti

##

- Įsitikinkite, kad galite paspausti įjungimo-išjungimo jungiklį nepaleisdami rankenos.

Norėdami elektrinį įrankį įjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (8) pastumkite dešinėn į padėtį „I“.

Norėdami elektrinį įrankį išjungti, įjungimo-išjungimo jungiklį (8) pastumkite kairėn į padėtį „O“.

##

Trys žali akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatoriai (10) rodo akumuliatoriaus (11) įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite mygtuką (9). Tai galima ir tada, kai akumuliatorius (11) yra išimtas.

LEDs | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3x žalias | ≥66 %
Šviečia nuolat 2x žalias | ≥33 %
Šviečia nuolat 1x žalias | <33 %
Mirksi 1x žalias | Atsarga

Jei paspaudus mygtuką (9) nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

##

Jei elektrinis įrankis naudojamas pagal paskirtį, jis nebus veikiamas perkrovos. Veikiant perkrova arba viršijus leidžiamąją akumuliatoriaus temperatūrą, elektroninis įtaisas išjungia elektrinį įrankį ir jis lieka išjungtas, kol vėl pasiekia optimalų darbinės temperatūros diapazoną.