# Включение электроинструмента

##

- Убедитесь, что Вы можете приводить в действие выключатель, не отпуская рукоятки.

Для включения электроинструмента наклоните выключатель (8) вправо в положение «I».

Для выключения электроинструмента наклоните выключатель (8) влево в положение „O“.

##

Три зеленых светодиода на индикаторе заряженности аккумулятора (10) показывают уровень его заряда (11). По причинам безопасности индикатор заряженности активен только в состоянии покоя электроинструмента.

Нажмите кнопку (9), чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи. Это также возможно при извлеченной аккумуляторной батарее (11).

Светодиоды | Ёмкость
--- | ---
Непрерывный свет 3 зеленых светодиодов | ≥66 %
Непрерывный свет 2 зеленых светодиодов | ≥33 %
Непрерывный свет 1 зеленого светодиода | <33 %
Мигание 1 зеленого светодиода | Резерв

Если после нажатия на кнопку (9) не загорается ни один светодиодный индикатор, то аккумулятор неисправен и должен быть заменен.

##

При использовании электроинструмента по назначению его перегрузка невозможна. При слишком сильной нагрузке или превышении допустимой рабочей температуры аккумулятора электроника отключает электроинструмент до тех пор, пока он снова не вернется в оптимальный температурный диапазон.