# Skift af slibeblad

Fjern snavs og støv fra slibesålen (3), f.eks. med en pensel, før påsætning af et nyt slibeblad.

For at sikre en optimal støvudsugning er det vigtigt, at udstansningerne i slibebladet stemmer overens med boringerne i slibesålen.

## Slibeblade uden burrebåndslukning (se billede B–D)

❶ | Løsn begge klembøjler (4) fra låsen, og drej dem ned.
❷ | Indfør slibebladet (6) under den bageste klemmeliste (2). Sørg for, at slibebladet (6) ikke er for kort, og at det fastklemmes korrekt. Drej klembøjlen (4) tilbage i udgangsposition, og lås den.
❸ | Læg slibepapiret stramt omkring slibesålen (3). Klem den forreste del af slibebladet fast under den forreste klemmeliste (7). Sørg for, at slibebladet (6) ikke er for kort, og at det fastklemmes korrekt. Drej klembøjlen (4) tilbage i udgangsposition, og lås den.

I slibeblade uden huller, f.eks. af rulle- eller metervarer, kan du lave huller til støvsugeren med hulværktøjet (17). Tryk i den forbindelse elværktøjet med monteret slibeblad på hulværktøjet (se billede F).

For at afmontere slibebladet (6) skal du løsne begge klembøjler (4) og trække slibebladet ud af dets holder.

## Valg af slibeblad

Afhængigt af materialet, der skal bearbejdes, og ønsket fjernelse af overflade fås forskellige slibeblade:

| Kornstørrelse
--- | ---
Til bearbejdning af samtlige træmaterialer | 40 – 180
Til forslibning, f.eks. af ru, uhøvlede bjælker og brædder | grov | 40
Til planslibning og til fjernelse af mindre ujævnheder | middel | 80, 120
Til færdig- og finslibning af hårde træsorter | fin | 180
Til bearbejdning af malings-/laklag samt grundere som f.eks. fylde- og spartelmasse | 40 – 180
Til afslibning af maling | grov | 40
Til slibning af grundermaling | middel | 80, 120
Til slutslibning af grundmaling før lakeringen | fin | 180

Til efterbearbejdning/polering, især af metal og sten, benyttes filt/polerfilt.

Afhængigt af ønsket overfladekvalitet på emnet kan der benyttes forskellige typer filt/polerfilt.