# Tehniskie dati

Orbitālā slīpmašīna |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | 3 601 JD0 2..
Nominālais spriegums | V= | 18
Apgriezienu skaits brīvgaitāA) | min–1 | 11 000
Svārstību biežums brīvgaitāA) | min–1 | 22 000
Slīploksnes laukums | cm2 | 114,7
Orbitālo svārstību diametrs | mm | 1,6
Izmēri | mm | 199,5 x 113 x 141
Svars | kg | 1,4–2,4
ieteicamā apkārtējās vides gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikāB) un glabāšanas laikā | °C | –20 ... +50
ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.