# Tehnilised andmed

Vibrolihvmasin |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Tootenumber |  | 3 601 JD0 2..
Nimipinge | V= | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min–1 | 11000
Tühikäigu-võnkumiskiirusA) | min–1 | 22000
Lihvpaberi pinna suurus | cm2 | 114,7
Võnkumisringi läbimõõt | mm | 1,6
Mõõtmed | mm | 199,5 x 113 x 141
Kaal | kg | 1,4–2,4
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.