# Messa in funzione

##

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per accendere l’elettroutensile, inclinare l’interruttore di accensione/spegnimento (8) verso destra, in posizione «I».

Per spegnere l’elettroutensile, inclinare l’interruttore di accensione/spegnimento (8) verso sinistra, in posizione «O».

##

I tre LED verdi dell’indicatore di carica della batteria (10) indicano il livello di carica della batteria (11). Per motivi di sicurezza è possibile verificare il livello di carica esclusivamente ad elettroutensile fermo.

Premere il tasto (9) per visualizzare il livello di carica. Questo è possibile anche quando la batteria è stata rimossa (11).

LED | Autonomia
--- | ---
Luce fissa, 3 LED verdi | ≥66 %
Luce fissa, 2 LED verdi | ≥33 %
Luce fissa, 1 LED verde | <33 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde | Riserva

Se dopo la pressione del tasto (9) non si illumina alcun LED, ciò significa che la batteria è scarica o difettosa e che dev’essere sostituita.

##

Se impiegato in modo conforme, l’elettroutensile non può subire sovraccarichi. In caso di carico eccessivo, o di superamento della temperatura consentita per la batteria, l’elettronica dell’elettroutensile si disinserisce fino a quando non tornerà nel campo di temperatura ottimale per il funzionamento.