# Driftstart

##

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För att slå på elverktyget, skjut på-/av-knappen (8) åt höger till position ”I”.

För att stänga av elverktyget, skjut på-/av-knappen (8) åt vänster till position ”O”.

##

De tre gröna LED-lamporna på batteristatusindikeringen (10) visar batteriets laddstatus (11). Avsäkerhetsskäl kan man endast kontrollera batteristatus när elverktyget är stilla.

Tryck på knappen (9) för att visa laddningsnivå. Detta är möjligt även då batteriet (11) är uttaget.

LED | Kapacitet
--- | ---
Fast ljus 3× grönt | ≥66 %
Fast ljus 2× grönt | ≥33 %
Fast ljus 1× grönt | <33 %
Blinkande ljus 1× grön | Reserv

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen (9) är batteriet defekt och måste bytas ut.

##

Elverktyget kan inte överbelastas om användning sker enligt föreskrifterna. Vid en alltför kraftig belastning eller överskridande av den tillåtna batteritemperaturen stänger elektroniken av elverktyget tills det har återgått till det optimala driftstemperaturområdet.