# Tekniska data

Planslip |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | 3 601 JD0 2..
Märkspänning | V= | 18
TomgångsvarvtalA) | v/min | 11000
Obelastad oscillationsfrekvensA) | v/min | 22000
Slipbladsyta | cm2 | 114,7
Oscillationsdiameter | mm | 1,6
Mått | mm | 199,5 x 113 x 141
Vikt | kg | 1,4–2,4
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.