# Technische gegevens

Vlakschuurmachine |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Productnummer |  | 3 601 JD0 2..
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast toerentalA) | min–1 | 11000
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min–1 | 22000
Schuurbladoppervlakte | cm2 | 114,7
Schuurcirkeldiameter | mm | 1,6
Afmetingen | mm | 199,5 x 113 x 141
Gewicht | kg | 1,4–2,4
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 4.0Ah.

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.