# 샌딩 페이퍼 교환하기

새로운 샌딩 페이퍼를 끼우기 전에 브러시 등을 이용해 샌딩판 (3) 의 이물질 및 분진을 제거하십시오.

효과적으로 분진을 제거하기 위해서는 샌딩 페이퍼의 구멍과 샌딩판의 구멍이 일치해야 합니다.

## 비접착식 샌딩 페이퍼 (그림 B–D 참조)

❶ | 양쪽 클램핑 브래킷 (4) 을 고정 장치에서 풀어내어 아래쪽으로 방향을 돌리십시오.
❷ | 샌딩 페이퍼 (6) 를 뒤쪽 고정 장치 받침대 (2) 아래에서 끼우십시오. 샌딩 페이퍼 (6) 가 너무 짧지 않고 제대로 고정되었는지 확인하십시오. 클램핑 브래킷 (4) 을 다시 초기 위치로 돌린 후 그 위치에서 고정시키십시오.
❸ | 딱딱한 상태의 샌딩 페이퍼를 샌딩판 (3) 주위에 두십시오. 샌딩 페이퍼의 앞쪽 부분을 앞쪽 고정 장치 받침대 (7) 아래에서 고정시키십시오. 샌딩 페이퍼 (6) 가 너무 짧지 않고 제대로 고정되었는지 확인하십시오. 클램핑 브래킷 (4) 을 다시 초기 위치로 돌린 후 그 위치에서 고정시키십시오.

말려 있는 제품 또는 미터로 파는 제품 등의 구멍이 없는 샌딩 페이퍼를 분진 흡입을 위해 구멍 펀칭기 (17) 를 사용하여 구멍을 뚫을 수 있습니다. 이를 위해 샌딩 페이퍼가 장착된 전동공구를 구멍 펀칭기 쪽으로 누르십시오(그림 F 참조).

샌딩 페이퍼 (6) 를 분리하려면 양쪽 클램핑 브래킷 (4) 을 풀고 고정부에서 샌드 페이퍼를 당겨내십시오.

## 샌딩 페이퍼의 선택

작업하려는 소재와 표면의 깎임 정도에 따라 다양한 샌딩 페이퍼가 있습니다:

| 입자 크기
--- | ---
전체 목재 작업용 | 40 – 180
초벌 샌딩 작업용(예: 대패질 전의 거친 들보 및 널빤지) | 기본 | 40
작고 고르지 않은 부위에 매끄럽게 연마하거나 고‌르게 연마할 때 | 중 | 80, 120
경질 목재에 최종 미세 연마 작업용 | 미세 | 180
페인트/에나멜 도장표면, 초벌칠, 혼합재 등에 작업할 때 | 40 – 180
페인트 연마 작업용 | 기본 | 40
초벌칠에 샌딩 작업용 | 중 | 80, 120
도장하기 전 프라이머에 최종 연마 작업용 | 미세 | 180

특히 금속 및 석재의 사후 작업 또는 폴리싱 작업을 위해 플리스/폴리싱 펠트를 사용하십시오.

원하는 작업물의 표면 조도 정도에 따라 다양한 종류의 플리스 또는 폴리싱 펠트를 사용할 수 있습니다.