# Lihvpaberi vahetus

Eemaldage lihvtallalt (3) enne uue lihvpaberi paigaldamist mustus ja tolm nt pintsliga.

Tolmu optimaalse äraimemise tagamiseks kontrollige, et väljalõiked lihvpaberis kattuksid lihvtallas olevate avadega.

## Takjakinnituseta lihvpaberid (vt jooniseid B–D)

❶ | Vabastage mõlemad kinnitusklambrid (4) lukustusest ja pöörake alla.
❷ | Lükake lihvpaber (6) tagumise klemmliistu alla (2). Jälgige, et lihvpaber(6) kinnitatakse piisavas ulatuses ja korrektselt. Pöörake kinnitusklamber (4) tagasi lähteasendisse ja fikseerige.
❸ | Asetage lihvpaber pingule tõmmatult lihvtallale (3). Lükake lihvpaberi esimene osa eesmise klemmliistu alla(7). Jälgige, et lihvpaber(6) kinnitatakse piisavas ulatuses ja korrektselt. Pöörake kinnitusklamber (4) tagasi lähteasendisse ja fikseerige.

Avadeta, nt rullis või meetrikaupa müüdava materjali saate tolmu eemaldamiseks perforaatoriga (17) augustada. Lükake selleks paigaldatud lihvpaberiga elektriline tööriist perforaatorisse (vt jn F).

Lihvpaberi (6) eemaldamiseks päästke mõlemad kinnitusklambrid (4) lahti ja tõmmake lihvpaber hoidikust välja.

## Lihvpaberi valik

Vastavalt töödeldavale materjalile ja soovitud pinnakvaliteedile saab kasutada erinevaid lihvpabereid:

| Teralisus
--- | ---
Mitmesuguste puitmaterjalide töötlemiseks | 40 – 180
Eellihvimiseks, nt karedate, hööveldamata prusside ja laudade korral | jäme | 40
Lihvimiseks ja väiksemate ebatasasuste eemaldamiseks | keskmine | 80, 120
Kõvade puiduliikide lõpp- ja peenlihvimiseks | peen | 180
Värvi-/lakikihtide või kruntide, näiteks kiti ja pahtli töötlemiseks | 40 – 180
Värvi mahalihvimiseks | jäme | 40
Vahevärvikihtide lihvimiseks | keskmine | 80, 120
Kruntide lõpplihvimiseks enne värviga katmist | peen | 180

Järeltöötluseks, nt poleerimiseks, eriti metalli ja kivi korral kasutage fliisi/poleerimisvilti.

Sõltuvalt töödeldava detaili soovitud pinnakvaliteedist tuleb kasutada erinevaid fliise ja poleerimisvilte.