# Šlifavimo popieriaus keitimas

Prieš uždėdami naują šlifavimo po‌pie‌riaus lapelį, nuo šlifavimo plokštės (3), pvz., teptuku, nuvalykite nešvarumus ir dulkes.

Kad užtikrintumėte optimalų dulkių nusiur‌bi‌mą, stebėkite, kad šlifavimo popieriaus lape‌lyje esančios kiaurymės sutaptų šlifavimo plokštėje esančiomis kiaurymėmis.

## Šlifavimo popieriaus lapeliai be kibiosios jungties (žr. B–D pav.)

❶ | Atfiksuokite abu fiksuojamuosius lankelius (4) ir nulenkite juos žemyn.
❷ | Šlifavimo popieriaus lapelį (6) įstumkite po užpakaline prispaudžiamąja juostele (2). Stebėkite, kad šlifavimo popieriaus lapelis (6) nebūtų per trumpas ir kad būtų tinkamai užfiksuotas. Prispaudžiamąjį lankelį (4) nulenkite atgal į pradinę padėtį ir joje užfiksuokite.
❸ | Šlifavimo popieriaus lapelį įtempkite apie šlifavimo plokštę (3). Priekinę šlifavimo popieriaus lapelio dalį prispauskite po priekine prispaudžiamąja juostele (7). Stebėkite, kad šlifavimo popieriaus lapelis (6) nebūtų per trumpas ir kad būtų tinkamai užfiksuotas. Prispaudžiamąjį lankelį (4) nulenkite atgal į pradinę padėtį ir joje užfiksuokite.

Jei šlifavimo popieriaus lapeliai yra be skylių, pvz., iš ritinėlių arba matuojami metrais, skyles juose gali išmušti skylamušiu (17). Tuo tikslu elektrinį įrankį su uždėtu šlifavimo popieriaus lapeliu spauskite ant skylamušio (žr. F pav.).

Norėdami nuimti šlifavimo popieriaus lapelį (6), atfiksuokite abu prispaudžiamuosius lankelius (4) ir iš laikiklio ištraukite šlifavimo popieriaus lapelį.

## Šlifavimo popieriaus pasirinkimas

Atitinkamai pagal apdorojamą medžiagą ir norimą pašalinti sluoksnį yra siūlomi įvairūs šlifavimo popieriaus lapeliai:

| Grūdėtumas
--- | ---
Visų rūšių medienai šlifuoti | 40 – 180
Pirminiam šlifavimui, pvz., šiurkščių, ne‌‌ob‌liuo‌tų tąšų bei lentų | stambus | 40
Lygioms plokštumoms šlifuoti ir nedideliems nelygumams išlyginti | vidutinis | 80, 120
Baigiamajam ir glotniajam kietmedžio šlifavimui | smulkus | 180
Dažams ir lakams bei gruntuotiems ir glaistytiems paviršiams šlifuoti | 40 – 180
Dažams pašalinti | stambus | 40
Gruntavimo dažams šlifuoti | vidutinis | 80, 120
Baigiamajam gruntavimo dažų ir lako šlifavimui | smulkus | 180

Norėdami poliruoti metalą ir akmenį, naudokite karšinį ar poliravimo veltinį.

Veltinio rūšį pasirinkite pagal pageidaujamą paviršiaus apdirbimo kokybę.