# Igangsetting

##

- Kontroller at du kan trykke på av/på-bryteren uten å slippe håndtaket.

For å slå på elektroverktøyet vipper du av/på-bryteren (8) mot høyre til stillingen "I".

For å slå av elektroverktøyet vipper du av/på-bryteren (8) mot høyre til stillingen "O".

##

De tre grønne lysdiodene i batteriets ladenivåindikator (10) viser batteriets (11) ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen (9) for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet (11) er tatt ut.

Lysdioder | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 3× grønt | ≥66 %
Kontinuerlig lys 2× grønt | ≥33 %
Kontinuerlig lys 1× grønt | <33 %
Blinker 1× grønt | Reserve

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen (9) e r trykt, er batteriet defekt og må skiftes ut..

##

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktøyet overbelastes. Ved for stor belastning eller overskridelse av tillatt batteritemperatur slår elektronikken elektroverktøyet av helt til det igjen har optimal driftstemperatur.