# استبدال قرص التجليخ

قبل تركيب قرص التجليخ الجديد، قم بإزالة الاتساخات والغبار من صفيحة التجليخ (3) باستخدام فرشاة مثلا.

احرص على مراعاة تطابق الثقوب الموجودة في قرص التجليخ مع الفتحات بصفيحة التجليخ لضمان الشفط المثالي للغبار.

## أقراص التجليخ غير المزودة بتجهيزة لصق (انظر الصور B–D)

❶ | قم بفك مشبكي القمط (4) من موضع التثبيت، وحركهما إلى أسفل.
❷ | أدخل قرص التجليخ (6)أسفل عارضة القمط الخلفية (2). احرص على ألا يكون قرص التجليخ (6) أقصر من اللازم، وعلى أن يتم قمطه بثبات. أرجع مشبك القمط (4)إلى وضعه الأصلي وقم بتأمين قفله.
❸ | قم مد قرص التجليخ بشكل مشدود حول صفيحة التجليخ (3). قم بزنق الجزء الأمامي لقرص التجليخ أسفل مشبك القمط الأمامي (7). احرص على ألا يكون قرص التجليخ (6) أقصر من اللازم، وعلى أن يتم قمطه بثبات. أرجع مشبك القمط (4)إلى وضعه الأصلي وقم بتأمين قفله.

يمكنك ثقب أقراص التجليخ غير المثقوبة، مثل المتوفرة بالبكرة أو بالمتر، لغرض شفط الأتربة وذلك باستخدام عدة التثقيب (17). للقيام بهذا اضغط العدة الكهربائية على عدة التثقيب بينما قرص التجليخ مركب (انظر الصورة F).

لخلع قرص التجليخ (6) قم بفك مشبكي القمط (4) واخلع قرص التجليخ من الحامل.

## اختيار قرص التجليخ

تتوفر أقراص التجليخ مختلفة حسب المادة المرغوب معالجتها وحسب كمية الإزاحة المرغوبة عن سطح المادة:

| الحبيبات
--- | ---
لمعالجة شتی أنواع المواد الخشبية | 40 – 180
للتجليخ الأولي في العوارض والألواح الخشبية الخشنة وغير المصقولة على سبيل المثال | تقريبي | 40
للتجليخ السطحي وتسوية مواضع عدم الاستواء الصغيرة | متوسطة | 80, 120
لإنهاء وتنعيم تجليخ الأخشاب الصلدة | دقيق | 180
لمعالجة طبقات الطلاء والورنيش أو الطلاء الأولي كالمعجون والحشوة | 40 – 180
لإزالة الطلاء بالتجليخ | تقريبي | 40
لتجليخ الطلاء الأولي | متوسطة | 80، 120
للتجليخ النهائي للطلاء الأولي قبل طلاء الورنيش | دقيق | 180

استخدم أقمشة الصقل/أللباد من أجل المعالجة اللاحقة أو الصقل بالمعادن والحجر.

ينبغي استخدام أنواع أقمشة صقل أو لباد صقل مختلفة حسب الجودة المرغوبة بسطح قطعة الشغل.