# Colocação em ‌funcionamento

##

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a ferramenta elétrica, coloque o interruptor de ligar-desligar (8) para a direita na posição "I".

Para desligar a ferramenta elétrica, coloque o interruptor de ligar-desligar (8) para a esquerda na posição "O".

##

Os três LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria (10) indicam o nível de carga da bateria (11). Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla (9), para exibir o nível de carga. Isto também é possível com a bateria (11) removida.

LEDs | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 3× verde | ≥66 %
Luz permanente 2× verde | ≥33 %
Luz permanente 1× verde | <33 %
Luz intermitente 1× verde | Reserva

Se depois de premir a tecla (9) não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

##

Numa utilização correta, a ferramenta elétrica não pode ser sobrecarregada. Em caso de sobrecarga ou saída fora da faixa de temperatura permitida para a bateria, o sistema eletrónico desliga a ferramenta elétrica, até que volte a ser alcançada a temperatura ideal de funcionamento.