# Монтаж

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Заряджання акумуляторної батареї
Монтаж опорної плити (див. мал. A)
Заміна шліфувальної плити (див. мал. XX)
Заміна шліфувальної шкурки
Відсмоктування пилу/тирси/стружки