# Заміна шліфувальної шкурки

Перед закріпленням нової шліфувальної шкурки очистьте шліфувальну плиту (3) від забруднень і пилу, напр., за допомогою пензлика.

Для забезпечення оптимального відсмоктування слідкуйте за тим, щоб отвори в абразивній шкурці збігалися з отворами у шліфувальній плиті.

## Шліфувальні шкурки без липучок (див. мал. B–D)

❶ | Відпустіть обидві затискні скоби (4) й опустіть їх донизу.
❷ | Просуньте шліфувальну шкурку (6) під задню затискною рейкою (2). Слідкуйте за тим, щоб шліфувальна шкурка (6) не була занадто короткою і була правильно затиснена. Поверніть затискну скобу (4) у вихідне положення й зафіксуйте її.
❸ | Щільно прикладіть шліфувальну шкурку до шліфувальної плити (3). Затисніть передню частину шліфувальної шкурки під передньою затискною рейкою (7). Слідкуйте за тим, щоб шліфувальна шкурка (6) не була занадто короткою і була правильно затиснена. Поверніть затискну скобу (4) у вихідне положення й зафіксуйте її.

У шліфувальних шкурках без отворів, напр., в таких, що продаються в рулонах або на метри, отвори для відведення пилу можна зробити дироколом (17). Для цього натисніть електроінструментом з монтованою шліфувальною шкуркою на дирокол (див. мал. F).

Щоб зняти шліфувальну шкурку (6) відпустіть обидві затискні скоби (4) й вийміть шліфувальну шкурку з кріплення.

## Вибір абразивної шкурки

Залежно від оброблюваного матеріалу та інтенсивності знімання матеріалу з поверхні існують різні шліфувальні шкурки:

| Зернистість
--- | ---
Для обробки усіх матеріалів з деревини | 40 – 180
Для чорнового шліфування, напр., шершавих, необструганих балок і дощок | груба настройка | 40
Для плоского шліфування і вирівнювання невеликих нерівностей | середня | 80, 120
Для кінцевого і тонкого шліфування твердої деревини | тонка настройка | 180
Для обробки фарбованих/лакованих поверхонь і ґрунтовки, як напр., наповнювачів і шпаклівки | 40 – 180
Для знімання фарби | груба настройка | 40
Для зачищення ґрунтувальної фарби | середня | 80, 120
Для кінцевого зачищення ґрунтовки перед фарбуванням | тонка настройка | 180

Для додаткової обробки та полірування, особливо металу і каменю, використовуйте валяну вовну/полірувальну повсть.

В залежності від необхідної якості оброблюваної поверхні існують різні види валяної вовни/полірувальної повсті.