# Технічні дані

Вибрационная шлифовальная машина |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Товарний номер |  | 3 601 JD0 2..
Номінальна напруга | V= | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 11000
Частота вібрації на холостому ходуA) | об/хв | 22000
Площа шліфувальної шкурки | см2 | 114,7
Діаметр кола вібрації | мм | 1,6
Розміри | мм | 199,5 x 113 x 141
Вага | кг | 1,4–2,4
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.