# Tekniset tiedot

Tasohiomakone |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | 3 601 JD0 2..
Nimellisjännite | V= | 18
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 11 000
TyhjäkäyntivärähtelytaajuusA) | min-1 | 22 000
Hiomapaperin pinta-ala | cm2 | 114,7
Värähtelykehän halkaisija | mm | 1,6
Mitat | mm | 199,5 x 113 x 141
Paino | kg | 1,4–2,4
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) ja säilytyksessä | °C | –20 ... +50
Suositellut akut |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 18V 4.0Ah kanssa.

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.