# Менување на брусните листови

Пред да ставите нов лист за брусење, отстранете ги нечистотијата и правта од брусната плоча (3), на пр. со четкичка.

За овозможување на оптимално всисување на прав, внимавајте на тоа, отворите на брусниот лист да одговараат со отворите на основната брусна плоча.

## Брусни листови без леплива лента (види слики B–D)

❶ | Олабавете го затезниот стремен (4) од механизмот за фиксирање и навалете го надолу.
❷ | Вметнете го брусниот лист (6) под задниот терминален блок (2). Внимавајте брусниот лист (6) да не е прекраток и да биде правилно прицврстен. Навалете го затезниот стремен (4) назад во излезната позиција и фиксирајте го таму.
❸ | Брусниот лист поставете го цврсто околу брусната плоча(3). Прицврстете го предниот дел на брусната плоча под предниот терминален блок (7). Внимавајте брусниот лист (6) да не е прекраток и да биде правилно прицврстен. Навалете го затезниот стремен (4) назад во излезната позиција и фиксирајте го таму.

Неиздупчените брусни листови, на пр. материјали во ролни или метарски материјали, може да ги издупчите со алатот за дупчење (17) за всисување на прав. Електричниот алат со монтиран брусен лист притиснете го на алатот за дупчење (види слика F).

За да го извадите брусниот лист (6) олабавете ги двата затезни стремени (4) и извлечете го брусниот лист од неговиот држач.

## Избор на лист за брусење

Во согласност со материјалот што се обработува и обемот на стругање, на располагање ви се различни брусни листови:

| Гранулација
--- | ---
За обработка на сите дрвени материјали | 40 – 180
За претходно брусење, на пр. за груби нерендани греди и даски | грубо | 40
За рамно брусење и израмнување на мали нерамнини | среден | 80, 120
За завршно и фино брусење на цврсти дрва | фино | 180
За обработка на обоени/лакирани слоеви одн. подлоги, како маса за полнење и шпахтел маса | 40 – 180
За брусење на боја | грубо | 40
За брусење на основната боја | среден | 80, 120
За крајно брусење на основната боја пред лакирање | фино | 180

За завршни работи одн. полирање особено на метал и камен, користете волнен филц/филц за полирање.

Во зависност од квалитетот на површината на делот што се обработува, користете различни видови волнени филцови одн. филцови за полирање.