# Dane techniczne

Szlifierka oscylacyjna |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | 3 601 JD0 2..
Napięcie znamionowe | V= | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 11.000
Prędkość oscylacyjna bez obciążeniaA) | min–1 | 22.000
Powierzchnia papieru ściernego | cm2 | 114,7
Średnica oscylacji | mm | 1,6
Wymiary | mm | 199,5 x 113 x 141
Waga | kg | 1,4–2,4
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.