# Tehnični podatki

Vibracijski brusilnik |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | 3 601 JD0 2..
Nazivna napetost | V= | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 11000
Število nihajev v prostem tekuA) | min–1 | 22000
Površina brusilnega lista | cm2 | 114,7
Premer nihajnega kroga | mm | 1,6
Dimenzije | mm | 199,5 x 113 x 141
Teža | kg | 1,4–2,4
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.