# Замена шлифовального листа

Перед установкой нового шлифовальнго листа удалите грязь и пыль со шлифовальной плиты (3), напр., щеткой.

Для обеспечения оптимального пылеудаления следите за тем, чтобы вырезы в шлифовальном листе совпадали с отверстиями в шлифовальной плите.

## Абразивный материал без липучки (см. рис. B–D)

❶ | Отпустите обе зажимные скобы (4) и опустите их вниз.
❷ | Проденьте абразивный материал (6) под задней зажимной планкой (2). Следите за тем, чтобы абразивный материал (6) не был слишком коротким и был правильно зажат. Верните зажимную скобу (4) в исходное положение и зафиксируйте ее.
❸ | Плотно приложите абразивный материал к шлифовальной плите (3). Зажмите переднюю часть абразивного материала под передней зажимной планкой (7). Следите за тем, чтобы абразивный материал (6) не был слишком коротким и был правильно зажат. Верните зажимную скобу (4) в исходное положение и зафиксируйте ее.

В неперфорированных абразивных материалах, напр., с рулона, можно проделать отверстия для удаления пыли с помощью дыропробивного инструмента (17). Для этого посадите электроинструмент с монтированным абразивным материалом на дыропробивной инструмент (см. рис. F), нажав на него.

Чтобы снять абразивный материал (6), отпустите обе зажимные скобы (4) и извлеките абразивный материал из держателя.

## Выбор шлифовального листа

В зависимости от обрабатываемого материала и нужной производительности шлифования в распоряжении имеются различные абразивные материалы:

| зернистость
--- | ---
Для обработки всех древесных материалов | 40 – 180
Для предварительного шлифования, например, нестроганных балок и досок | грубая настройка | 40
Для плоского шлифования и для выравнивания небольших неровностей | средняя | 80, 120
Для окончательного и тонкого шлифования твердых пород древесины | тонкая настройка | 180
Для обработки слоев краски и лака или грунтовки, как например, наполнителя и шпаклевки | 40 – 180
Для сошлифовывания краски | грубая настройка | 40
Для шлифования грунтовочной краски | средняя | 80, 120
Для окончательной шлифовки грунтовки перед лакированием | тонкая настройка | 180

Для чистовой обработки или полирования, особенно металлов и камня, применяйте шлифовальные листы на основе нетканого материала и войлока.

В зависимости от нужного качества поверхности детали следует применять разные виды нетканого материала или полировального войлока.