# Tehnički podaci

Vibraciona brusilica |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Broj artikla |  | 3 601 JD0 2..
Nominalni napon | V= | 18
Broj obrtaja u praznom hoduA) | min-1 | 11000
Broj vibracija u praznom hoduA) | min-1 | 22000
Površina brusnog lista | cm2 | 114,7
Prečnik rezonantnog kola | mm | 1,6
Dimenzije | mm | 199,5 x 113 x 141
Težina | kg | 1,4–2,4
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduB) i prilikom skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 18V 4.0Ah.

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.