# Date tehnice

Şlefuitor cu vibraţii |  | GSS 18V-10
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | 3 601 JD 2..
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în golA) | rot/min | 11000
Număr de vibraţii la funcţionarea în golA) | min-1 | 22000
Suprafaţă foaie abrazivă | cm2 | 114,7
Diametru cerc de vibraţii | mm | 1,6
Dimensiuni | mm | 199,5 x 113 x 141
Greutate | kg | 1,4–2,4
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 4.0Ah.

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.