# Aku laadimine

- Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimisseadmeid. Vaid need laadimisseadmed on ette nähtud teie elektrilises tööriistas kasutatud liitium-ioonaku laadimiseks.

Suunis: Aku tarnitakse osaliselt laetult. Et tagada aku täit mahtu‌vust, laadige akut enne esmakordset kasutamist täiendavalt laadimisseadmes.

Li-ioonakut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutus‌iga. Laadimise kat‌kes‌ta‌mi‌ne ei kahjusta akut.

Liitiumioon-akut kaitseb süvatühjenemise eest akuelementide elektrooniline kaitse "Electronic Cell Protection (ECP)". Tühja aku korral lülitab kaitse‌lüliti seadme välja: vahetatav tööriist ei pöörle enam.

- Pärast elektrilise töö‌riis‌ta automaatset välja‌lüli‌ta‌mist ärge vajutage enam lülitile (sisse/välja). Aku võib kahjustada saada.

Aku (11) eemaldamiseks vajutage lukustuse vabastamisnuppu (12) ja tõmmake aku külgsuunas elektrilisest tööriistast välja. Ärge rakendage seejuures jõudu.

Järgige ringlussevõtu juhiseid.